Immagine che contiene testo, contenitore, scatola

Descrizione generata automaticamenteHST 9000

**ESTETICA MODERNA SENZA LIMITAZIONI**

Serramenti scorrevoli sono classici elementi di stile nelle abitazioni moderne, che con grandi vetrate rendono gli ambienti confortevoli ed allo stesso tempo eleganti. La nuova porta alzante scorrevole HST 9000 soddisfa pienamente queste aspettative sia a livello estetico che funzionale

**Vetratura**: Possibilità vetratura con tripla lastra fino a 52 mm di spessore.

**Valori di isolamento**: La nuova porta alzante scorrevole raggiunge un ottimo valore di isolamento termico fino a Uf 1,3 W/(m²·K). Possiede 5 camere in anta e telaio per un migliore isolamento termico ed acustico. Due rinforzi in materiali differenti, inseriti in camere separate, garantiscono un reale taglio termico dei rinforzi e contribuiscono in modo significativo al raggiungimento degli ottimi valori di isolamento termico

**Di design**: Con forme moderne ed attuali, anta sottile ed un innovativo profilo vetraggio fisso che consente di avere più superficie di vetro e meno di profilo.

**Superficie acrylcolor**: L’apprezzata superficie in acrylcolor convincono per longevità ed inalterabilità della superficie inoltre offrono una vasta gamma di possibilità.

**Telaio**: ulteriori vanaggi del sistema sono la profondità di costruzione di soli 190 mm del telaio, l’ottica snella di anta e telaio e la versione design con vetraggio specificatamente sviluppata.

**STV® – VETRATURA STATICA A SECCO:** Con la tecnica di incollaggio STV® (vetratura statica a secco) vetro ed anta vengono incollati con un nastro adesivo altamente performante, in modo che la statica del vetro si trasferisca all’intera anta. In questo modo nell’apertura così come nella chiusura del serramento si nota decisamente la maggiore stabilità, aumentandone il confort nell’utilizzo.

**Soglia**: La soglia così bassa rende quasi impercettibile il confine tra interno ed esterno.

